**МЕРКУРИЙ 236 ART-0X PQLRS**

**МЕРКУРИЙ** – торговая марка счётчика  
**236** - серия счётчика   
**A** - измерение активной энергии   
**R** - измерение реактивной энергии   
**T** - наличие внутреннего тарификатора

**0X** – модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0X** | **Номин. напряжение, В** | **Номин(базовый) ток, А** | **Максимальный ток, А** | **Класс точности при измерении** | |
| **активной энергии** | **реактивной энергии** |
| 01 | 3\*230(400) | 5 | 60 | 1,0 | 2,0 |
| 02 | 3\*230(400) | 10 | 100 | 1,0 | 2,0 |
| 03 | 3\*230(400) | 5 | 10 | 0,5S | 1,0 |

**P**- профиль мощности   
**Q** - журнал качества электроэнергии и вкл\выкл. фазных токов   
**L** - модем PLC-I   
**R** - RS-485   
**S** - внутреннее питание интерфейса

**Отсутствие символа в наименовании счётчика свидетельствует об отсутствии соответствующей функции.**